#### 农哈哈2BYFSM-3玉米免耕施肥精播机产品介绍

●该机与拖拉机配套作业，主要用于未耕或已耕地单粒精播玉米，可条施晶粒状化肥，一次完成开沟施肥、播种、覆土、镇压等工序。  
●具有仿形功能，可随地面浮动，当地块起伏不平时可以保持稳定的播种深度。  
●整台机器通过唯一的变速箱改变株距，可产生十六种株距，只要改变变速箱传动比，就可将整台机器的各行株距改变。  
●播种总成上设置了安全销，在播种总成遇到过载时，能有效地保护播种总成不受损坏。机架上设计了两个悬挂挂接点，可适应不同马力大小的拖拉机挂接。机架采用拼装结构，用料大，强度高。  
●本机型2-6行可选。

### 农哈哈2BYFSM-3播种机技术参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 | 设计值 |
| 型号名称 | / | 2BYFSM-3玉米免耕施肥精播机 |
| 配套动力范围 | kW | 18.3～33.6 |
| 整机外形尺寸（长×宽×高） | mm | 1700×1700×1180 |
| 作业速度范围 | km/h | 2～5 |
| 作业小时生产率 | hm2/h | 0.3～0.45 |
| 行距 | mm | 530～700 |
| 工作行数 | 行 | 3 |
| 作业幅宽 | mm | 1590～2100 |