#### 农哈哈2BYFX-6D玉米施肥穴播机产品介绍

●该产品可配套大马力拖拉机进行大地块作业，整机强度大，作业效率高。  
●采用滚塑工艺制作的白色塑料种子箱，不但防腐耐用，而且外形美观大方。种箱的容积达到18L，是普通种子箱的两倍，有效地减少了加种次数。  
●排种器下方设置了投种道，降低投种高度，株距更加精确。  
●重型开沟器采用20mm厚的钢板锻造加工而成，结构强度大。设有过载保护安全销，在地里遇到石块、树根等过载时，能有效地保护开沟器不受破坏。  
●本机型4-8行可选。

### 农哈哈2BYFX-6D穴播机技术参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 | 设计值 |
| 型号名称 | / | 2BYFX-6D玉米施肥穴播机 |
| 配套动力范围 | kW | 44.1～110.3 |
| 整机外形尺寸（长×宽×高） | mm | 1710×3600×1235 |
| 作业速度范围 | m/s | 1.1～2.2 |
| 作业小时生产率 | hm2/h | 1.15～2.30 |
| 工作幅宽 | cm | 360 |
| 行距 | cm | 60 |
| 工作行数 | 行 | 6 |