#### 2BYFX-4D玉米施肥穴播机产品介绍

采用滚塑工艺制作的白色塑料种子箱，不但防腐耐用，而且外形美观大方。种箱的容积达到18L，是普通种子箱的两倍，有效地减少了加种次数。

排种器下方设置了投种道，降低投种高度，株距更加精确。重型开沟器采用20mm厚的钢板锻造加工而成，结构强度大。设有过载保护安全销，在地里遇到石块、树根等过载时，能有效地保护开沟器不受破坏。

#### 农哈哈2BYFX-4D玉米施肥穴播机产品图片展示

### 农哈哈2BYFX-4D播种机技术参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 型号名称 | / | 2BYFX-4D玉米施肥穴播机 |
| 结构型式 | / | 机械式、悬挂式 |
| 配套动力范围 | kW | 22.1～58.8 |
| 整机外形尺寸（长×宽×高） | mm | 1700×2340×1210 |
| 作业速度范围 | m/s | 0.83～1.67 |
| 工作幅宽 | cm | 240 |
| 行距 | cm | 60 |
| 工作行数 | 行 | 4 |