|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 圆盘耙（对置轻耙） | | | | | | | |
| 型号 | 1BQDX-1.25 | | 1BQDX-1.6 | 1BQDX-2.0 | 1BQDX-2.3 | 1BQDX-2.65 | 1BQDX-3.0 |
| 耕幅 | 1250 | | 1600 | 2000 | 2300 | 2650 | 3000 |
| 耕深 | 50-150 | | | | | | |
| 耙片数量 | 16 | | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
| 圆盘直径 | 460 | | | | | | |
| 整机重量 | 330 | | 390 | 460 | 560 | 600 | 650 |
| 挂接方式 | 三点悬挂 | | | | | | |
| 配套动力 | 35-40 | | 40-45 | 50-60 | 60-75 | 75-85 | 85-100 |
| 说明 | | 1BQDX系列对置轻耙适用于耕后碎土、播前整地、土肥混合和轻中质土壤的灭茬作业。该机具有结构简单，坚固耐用，使用方便，保养宜行，入土碎土能力良好，耙后地表平整能满足精耕细作的农艺要求。 | | | | | |