|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 圆盘耙（液压对置重耙） | | | | | | | |
| 型号 | 1BZD-2.5 | 1BZD-2.8 | | 1BZD-3.1 | 1BZD-3.7 | 1BZD-4.1 | 1BZD-4.7 |
| 耙幅 | 2500 | 2800 | | 3100 | 3700 | 4100 | 4700 |
| 耕深 | 180-220 | | | | | | |
| 耙片数量 | 22 | 26 | | 28 | 32 | 36 | 42 |
| 耙片直径 | 660 | | | | | | |
| 重量 | 1800 | 2000 | | 2500 | 2800 | 3000 | 3400 |
| 挂接形式 | 牵引式 | | | | | | |
| 配套动力 | 80-100 | | 120-140 | | | 120-160 | |
| 说明 | 1BZD 系列液压对置重耙适用于生荒地、沼泽灌木地、粘重土壤及熟地耕前灭茬、耕后耙碎，疏松土垡，在熟地上可以代替犁进行首次作业，以耙代耕。1BZD | | | | | | |