## 三一重工SY215C（国四）挖掘机 参数配置

* **规格**
* 动力传统动力
* 厂商国产
* 铲斗反铲
* 吨位(吨)21
* 整机工作重量(kg)21900
* 铲斗容量(m³)1.1
* **性能**
* 回转速度(rpm)11.6
* 行走速度(km/h)5.4/3.4
* 爬坡能力(%)70
* 接地比压(Kpa)47.4
* 铲斗挖掘力(kN)138
* 斗杆挖掘力(kN)103
* **动力系统**
* 发动机型号三菱扶桑 4M50
* 额定功率(kw/rpm)118/2000
* 排放标准国Ⅳ
* **主体尺寸**
* 运输总长度(mm)9680
* 运输总宽度(mm)2980
* 运输总高度(mm)3440
* 驾驶室全高(mm)3100
* 上车宽度(mm)2728
* 履带接地长度(mm)3445
* 履带总长度(mm)4250
* 履带板宽度(mm)600
* 履带轨距(mm)2380
* 最小离地间隙(mm )470
* 后端回转半径(mm )2870
* **作业范围**
* 最大挖掘半径(mm)10280
* 最大挖掘深度(mm)6600
* 最大挖掘高度(mm)9600
* 最大卸载高度(mm)6730
* 最大垂直挖掘深度(mm)3730

1. 强大的动力：SY215C挖掘机采用了先进的国四底盘，配备了高功率的发动机，具有强劲的动力输出能力，能够轻松应对各种工况。 2. 精准的操控：SY215C挖掘机采用了智能操控系统，可以实现精准的动作控制，提高操作的准确性和效率。 3. 高效的工作能力：SY215C挖掘机具有出色的挖掘和装载能力，采用了先进的液压系统和优化的工作装置，能够在短时间内完成更多的工作量。 4. 舒适的操作环境：SY215C挖掘机配备了宽敞舒适的驾驶室，减少了操作员的疲劳感，提高了工作的舒适性和效率。 5. 高度可靠的性能：SY215C挖掘机的关键部件采用了国内外知名品牌，具有高度可靠性和稳定性，能够长时间稳定运行。 6. 环保节能：SY215C挖掘机采用了先进的排放控制技术，符合国四排放标准，减少了对环境的污染，节能效果显著。 7. 维护方便：SY215C挖掘机的维护保养更加方便，关键零部件的更换和维修只需要简单的操作，减少了维修时间和成本。