**三一重工SY215H挖掘机 参数配置**

* **规格**
* 动力传统动力
* 厂商国产
* 铲斗反铲
* 吨位(吨)22
* 整机工作重量(kg)22800
* 铲斗容量(m³)1.1-1.15
* **性能**
* 回转速度(rpm)11.4
* 行走速度(km/h)5.4/3.4
* 铲斗挖掘力(kN)138
* 斗杆挖掘力(kN)107
* 最大牵引力(kN)211
* **动力系统**
* 发动机型号五十铃4HK1
* 额定功率(kw/rpm)133/2000
* 最大扭矩(N.m)657/1500
* 排量(L)5.193
* 冷却方式水冷
* 工作形式立式、4冲程、水冷柴油发动机
* **作业范围**
* 最大挖掘半径(mm)9745
* 最大挖掘深度(mm)6450
* 最大挖掘高度(mm)9470

三一重工SY215H挖掘机的优点包括： 1. 动力强劲：SY215H挖掘机搭载了高功率的动力系统，具有强大的动力输出能力，能够应对各种作业工况。 2. 作业效率高：挖掘机配备了高效的液压系统和先进的液压控制技术，能够实现快速、精准的挖掘作业，大幅提高作业效率。 3. 燃油经济性好：SY215H挖掘机采用了先进的低排放、低油耗的动力系统和智能控制技术，能够在保持高效作业的同时降低燃油消耗。 4. 操作简便：挖掘机配备了智能化的操控系统，操作界面简单直观，操作方便，降低了操作员的学习难度。 5. 舒适性好：挖掘机驾驶室设计舒适，具有良好的隔音、隔热效果，能够减少驾驶员的疲劳感，提高作业舒适性。 6. 可靠性高：三一重工作为国内知名的工程机械制造商，SY215H挖掘机采用了高质量的关键零部件，经过严格的质量控制和耐久性测试，具有较高的可靠性和使用寿命。 7. 维修保养便捷：挖掘机设计可拆装部件的使用，方便维修保养工作，可以快速更换零部件，降低了维修保养的时间和成本。