**小松PC200-11M0挖掘机 参数配置**

* **规格**
* 动力传统动力
* 厂商合资/进口
* 铲斗反铲
* 吨位(吨)20
* 整机工作重量(kg)20500~20900
* 铲斗容量(m³)0.94~1.06
* **性能**
* 行走速度(km/h)5.5/4.1/3.0
* 铲斗挖掘力(kN)149
* 斗杆挖掘力(kN)108
* **动力系统**
* 发动机型号SAA6D107E-3
* 额定功率(kw/rpm)123.2/2000
* 排量(L)6.69
* 排放标准国Ⅳ
* **主体尺寸**
* 运输总长度(mm)9505
* 运输总宽度(mm)2800
* 运输总高度(mm)3045
* **作业范围**
* 最大挖掘半径(mm)9875
* 停机面最大挖掘半径(mm)9700
* 最大挖掘深度(mm)6620
* 最大挖掘高度(mm)10000
* 最大卸载高度(mm)7110
* 最大垂直挖掘深度(mm)5980

1. 小松PC200-11M0挖掘机具有出色的性能和可靠性，适用于各种挖掘作业场景。 2. 该挖掘机配备了先进的动力系统，具有强大的动力输出和优异的燃油经济性，能够在短时间内完成高效的挖掘作业。 3. 小松PC200-11M0挖掘机具有灵活的操作性能和稳定的运行平稳性，操控简单易学，能够适应不同挖掘需求。 4. 该挖掘机采用了人性化设计，驾驶室宽敞舒适，视野开阔，操作者可以获得良好的工作环境，有助于减轻操作者的疲劳程度。 5. 小松PC200-11M0挖掘机配备了先进的液压系统和耐磨工具，具有较长的使用寿命和高耐久性，减少了维修和维护的成本和工作停机时间。 6. 该挖掘机还具有智能化的控制系统，能够实现自动化的功能，提高了作业效率和稳定性。 7. 小松PC200-11M0挖掘机安全性能高，配备了多项安全装置，可有效保护操作者和周围环境的安全。