**厦工XG958K装载机 参数配置**

* **基本性能**
* 额定载重(吨)5-6吨
* 额定载重量(kg)5000
* 整机操作重量(kg)17250
* 铲斗容量(m³)2.2～4.5（标配3.0斗）
* 最大-卸载高度(mm)3170
* 卸载距离(mm)1200
* 挖掘力（掘起力）(kN)175
* **发动机**
* 发动机型号上柴SC10E220G4
* 额定功率(kw/rpm)162/2000
* 排放标准国Ⅳ
* **油类容量**
* 燃油箱(L)310
* 液压油箱(L)250
* **变速箱**
* 最高车速(km/h)38
* 行驶速度1档(km/h)11.5
* 行驶速度2档(km/h)38
* **转向系统**
* 转向角度±38°
* 转弯半径-铲斗外侧(mm)6825
* **工作装置动作时间**
* 举升(s)5.5
* 三项和(s)10.1
* **技术参数**
* 最大牵引力(kN)160
* 最大爬坡能力(°)29
* **整机尺寸**
* 整机长度(mm)8280
* 整机宽度(mm)3000
* 整机高度(mm)3480
* 最小离地间隙(mm )460
* 轴距(mm)3300
* 轮距(mm)2240

厦工XG958K装载机的优点有： 1. 强大的承载能力：最大承载能力达到了5000kg，能够满足大部分装载物料的需求。 2. 高效的工作能力：采用独特的液压系统和机械结构设计，工作效率高，提升速度快。 3. 燃油经济性：采用了低排放、低噪音的发动机，燃油经济性良好。 4. 操控灵活：采用可调节转向比例的液压转向系统，操作灵活，转向更加方便。 5. 人性化设计：驾驶舱宽敞舒适，前后视野开阔，操作台布局合理，使用更加方便。 6. 耐用可靠：采用优质的钢材和焊接工艺，结构牢固，寿命长，可靠性高。 7. 维修保养方便：关键部件易于维修和更换，维护成本低。 8. 安全性能好：采用高质量的刹车系统和安全保护装置，操作更加安全可靠。 总之，厦工XG958K装载机具有承载能力强、高效、燃油经济、操控灵活、人性化设计、耐用可靠、维修保养便捷以及安全性能好等优点。