**柳工CLG870H装载机 参数配置**

* **基本性能**
* 额定载重(吨)6吨以上
* 额定载重量(kg)7000
* 整机操作重量(kg)21500
* 铲斗容量(m³)4.2（3.5-7）
* 最大-卸载高度(mm)3000
* 卸载距离(mm)1346
* 挖掘力（掘起力）(kN)200
* **发动机**
* 发动机型号广西康明斯QSL9.3
* 额定功率(kw/rpm)180
* 排气量(L)9.3
* **油类容量**
* 燃油箱(L)330
* 液压系统(L)280
* 发动机机油(L)22
* 冷却液(L )52
* **驱动桥**
* 驱动桥摆动角度(°)12
* **转向系统**
* 转向角度38°
* **工作装置动作时间**
* 举升(s)5.7
* 卸载(s)1.3
* 下放 空斗(s)3
* 三项和(s)10
* **技术参数**
* 最大牵引力(kN)192
* 最大爬坡能力(°)27
* **整机尺寸**
* 整机长度(mm)8773
* 整机宽度(mm)3220
* 整机高度(mm)3467
* 轴距(mm)3450
* 轮距(mm)2280

柳工CLG870H装载机的优点有： 1. 动力强劲：搭载柳工最新一代的发动机，具有充沛的动力，能够轻松地完成各种装载作业。 2. 作业效率高：装载机配备了高效的液压系统和先进的控制技术，能够快速、准确地完成装载作业，提高作业效率。 3. 操控灵活：柳工CLG870H装载机采用了先进的液压操纵系统，操作简单、灵活，操纵手感好，能够满足各种工作环境的需求。 4. 舒适性好：装载机具备宽敞、舒适的驾驶室，座椅可调节，操作视野良好，减少驾驶员的疲劳感，提高工作效率。 5. 节能环保：柳工CLG870H装载机采用了先进的节能技术，燃油消耗低，减少了对环境的污染，符合国家的节能环保要求。 6. 维修方便：装载机的各个部件都采用了优质的材料和可靠性高的工艺，易于维护和保养，减少了维修成本和停机时间。 总的来说，柳工CLG870H装载机具有动力强劲、作业效率高、操控灵活、舒适性好、节能环保以及维修方便等优点，适用于各种装载作业的需求。