**龙工LG855H装载机 参数配置**

* **基本性能**
* 额定载重(吨)5-6吨
* 额定载重量(kg)5000
* 整机操作重量(kg)16800±300
* 铲斗容量(m³)2.8
* 最大-卸载高度(mm)3080
* 卸载距离(mm)1270
* 挖掘力（掘起力）(kN)≥170
* **变速箱**
* 行驶速度1档(km/h)13
* 行驶速度2档(km/h)39
* **转向系统**
* 转弯半径-铲斗外侧(mm)7229
* 外侧轮中心线最小转弯半径6240
* **工作装置动作时间**
* 举升(s)4.8
* 三项和(s)9.3
* **技术参数**
* 最大牵引力(kN)160±5
* 最大爬坡能力(°)28
* **整机尺寸**
* 整机长度(mm)8080
* 整机宽度(mm)2835
* 整机高度(mm)3400
* 最小离地间隙(mm )408
* 轴距(mm)3230
* 轮距(mm)2240

1. 龙工LG855H装载机具有强大的动力性能，采用高性能的发动机和液力传动系统，能够在各种复杂的工作环境下顺利运行。 2. 该装载机采用全液压操控，操作简单方便，操作起来轻松快捷，提高了工作效率。 3. 龙工LG855H装载机采用先进的液压系统，具有较大的起升力和倾斜力，能够轻松完成各种装载、卸载、推土等作业。 4. 该装载机采用宽敞舒适的驾驶室设计，具有良好的视野和人性化的布局，为操作员提供舒适的工作环境。 5. 龙工LG855H装载机具有较高的可靠性和稳定性，采用优质的液压、电气和机械部件，保证了其长时间、高强度工作的可靠性。 6. 该装载机具有较低的油耗和维修成本，经济实用。