#### 农哈哈2BYFSF-4玉米免耕施肥精播机产品介绍

该机与拖拉机配套作业，主要用于未耕或已耕地单粒精播玉米，可条施晶粒状化肥，一次完成开沟施肥、开种沟、播种、覆土、镇压等工序。  
产品主要特点：  
有仿形功能，可随地面浮动，当地块起伏不平时可以保持一定的播种深度。  
各行传动轴连成一体，统一驱动，转速一至，传动动力大，即使其中一行的地轮偶然打滑，也不影响该行正常播种。  
整台机器通过\*\*\*\*的变速箱改变株距，可产生十六种株距，只要改变变速箱传动比，就可将整台机器的各行株距改变。  
产品改进特点：  
机架上增设了一个悬挂挂接点，可适应不同马力大小的拖拉机挂接。机架采用拼装结构，用料大，强度高。前后梁通过连接梁固定在一起，不仅调整行距方面，而且连接梁可以根据需要增加数量，这样可以保证机架在使用过程中不会发生变形。  
播种总成上设置了安全销，在播种总成遇到过载时，能有效地保护播种总成不受破坏，减少了用户后期的维修费用。

### 农哈哈2BYFSF-4播种机技术参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **单位** | **型号** |
| 型号名称 | / | 2BYFSF-4 |
| 配套动力范围 | kW | 22.1～55.8 |
| 整机外形尺寸（长×宽×高） | mm | 1710×2345×1210 |
| 作业速度范围 | m/s | 0.56～1.39 |
| 作业小时生产率 | hm2/h | 0.4～0.6 |
| 工作幅宽 | cm | 180～272 |
| 行距 | cm | 45～68 |
| 工作行数 | 行 | 4 |