#### 农哈哈2BYFSF-5玉米免耕施肥精播机（重型）产品介绍

●该机具适用于大地块、长距离作业，配套大马力拖拉机使用，省时高效。  
●采用加大肥箱，加厚材质，容量可达400公斤。重型开沟器采用20mm厚的钢板锻造加工而成，结构强度大。设有过载安全保护销，在地里遇到石头、树根等过载时，能有效地保护开沟器不受破坏。  
●具有仿形功能，可随地面浮动，当地块起伏不平时可以保持稳定的播种深度。施肥装置采用轴传动，稳定可靠。  
●本机型3-8行可选。

### 农哈哈2BYFSF-5（重型）播种机技术参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 | 设计值 |
| 型号名称 | / | 2BYFSF-5玉米免耕施肥精播机 |
| 配套动力范围 | kW | 36.8～110.3 |
| 整机外形尺寸（长×宽×高） | mm | 1710×2750×1070 |
| 作业速度范围 | km/h | 2～5 |
| 作业小时生产率 | Hm2/h | 0.6～1.5 |
| 行距 | mm | 600 |
| 工作行数 | 行 | 5 |
| 作业幅宽 | mm | 3000 |