#### 2BYFSF-6C玉米免耕施肥精播机产品介绍

该机具适用于大地块、长距离作业，配套大马力拖拉机使用，省时高效。

采用加大肥箱，加厚材质，坚固耐用容量大。采用滚塑工艺制作的白色塑料种子箱，不但防腐耐用，而且外形美观大方。种箱的容积达到18L，是普通种子箱的两倍，有效地减少了加种次数。

标配有传统仿形机的锐角开沟器，解决了土质软硬地块的入土难问题，选配有钝角开沟器，在松软土质地块作业时工作阻力小，可高速作业，不缠草，不翻动沟底湿土保墒抗旱。

### 农哈哈2BYFSF-6C播种机技术参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 型号规格 | / | 2BYFSF-6C |
| 结构型式 | / | 机械式、悬挂式 |
| 配套动力范围 | kW | 44.1-110.3 |
| 外形尺寸（长×宽×高） | mm | 1760×3320×1275 |
| 作业速度范围 | km/h | 4～11 |
| 行距 | mm | 500～620 |
| 工作行数 | 行 | 5 |