|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 圆盘中耙(新型) | | | | | | |
| 型号 | 1BJXS-1.3 | 1BJXS-1.5 | 1BJXS-1.7 | 1BJXS-2.0 | 1BJXS-2.2 | 1BJXS-2.5 |
| 耕幅 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
| 耕深 | 180-220 | | | | | |
| 耙片数量 | 12PCS | 14PCS | 16PCS | 18PCS | 20PCS | 22PCS |
| 耙片直径 | 560/610mm | | | | | |
| 重量 | 380 | 420 | 460 | 500 | 620 | 700 |
| 挂接方式 | II类三点悬挂 | | | | | |
| 配套动力 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 50-60 | 55-70 | 70-80 |
| 说明 | 1BJXS-1.3/1.5/1.7/2.0/2.2/2.5  十二,十四，十六，十八，二十，二十四片中耙适用于耕后碎土，播前整理，土肥混合和轻中质土壤的灭茬作业。 | | | | | |
| 该机具结构简单，坚固耐用，使用方便，保养宜行，入土碎土性能良好,耙后地表平整能满足细作的农艺要求。 | | | | | |
| 主配25-80马力级轮式拖拉机。 | | | | | |