|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 圆盘耙（液压偏置重耙） | | | | | | | |
| 型号 | 1BZ-1.6 | 1BZ-1.8 | 1BZ-2.0 | 1BZ-2.2 | 1BZ-2.5 | 1BZ-3.0 | 1BZ-3.4 |
| 耕幅 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 3400 |
| 耕深 | 200 | | | | | | |
| 耙片数量 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 |
| 耙片直径 | 660 | | | | | | |
| 重量 | 1100 | 1200 | 1300 | 1350 | 1450 | 1550 | 1750 |
| 挂接方式 | 牵引 | | | | | | |
| 配套动力 | 65-70 | 75 | 80-100 | 90-100 | 90-100 | 100-120 | 120-140 |
| 说明 | 1BZ 系列液压偏置重耙具有作业效率高、入土能力强、耙后土壤松碎、对粘重土壤、荒地和杂草多的地块具有较强的适应能力。该耙采用焊接方形管为主体的整体式耙架，结构简单，刚性好，并装有液压起落的运输胶轮，转移方便，回转半径小，大大提高了耙的生产效率和使用寿命。 | | | | | | |