#### 瑞得RD1404拖拉机产品介绍

发动机动力强劲

匹配东方红LR6M3IU22/1030E发动机，动力强劲；

发动机优化升级、性能提升。

发动机可靠性高

单片、干式、常接合、单作用、摩擦式，加强型底盘；

发动机型式：直喷式、直列、水冷、四冲程；进气方式：自然吸气；

启动方式：电启动；冷却型式；强制水冷。

加粗加大的双油缸前驱动桥，承载能力强；

12寸双作用离合器，防翻架或驾驶室，全液压转向，油浴式制动，分置式液压提升系统，后置三点悬挂/III类，PTO转速：760/850。

### 瑞得RD1404轮式拖拉机技术参数

TD系列，底盘结构：16F+8R,4\*(2+1)\*2档组成。

外廓尺寸4710\*2060\*2865，标定功率103KW，标定转速2200r/min。

动力输出轴功率87.5KW，\*\*大牢引力30KN。