|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 | 设计值 |
| 整机型式 | / | 4×4四轮驱动 |
| 整机用途 | / | 一般用途 |
| 外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 4700×2350×3030 |
| 轴距或履带接地长 | mm | 2570 |
| 常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1930/1860 |
| 轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 不可调/无级可调 |
| \*\*小离地间隙 | mm | 460（前桥底） |
| \*\*小使用质量 | kg | 5120 |
| 标准配重(前/后) | kg | 320/180 |
| \*\*大配重(前/后) | kg | 320/180 |
| 履带接地比压 | kPa | / |
| 档位数（前进/倒退/爬行） | / | 16/8/0 |
| 档位数（主变速/副变速/其他） | / | 4/（2+1）/2 |

### 瑞得RD1604F拖拉机技术参数