#### 瑞得RD2104拖拉机产品介绍

发动机动力强劲

匹配道依茨WP7G220E330发动机，动力强劲；

发动机优化升级、性能提升。

发动机可靠性高

单片、干式、常接合、单作用、摩擦式，加强型底盘；

发动机型式：直喷式、直列、水冷、四冲程；进气方式：自然吸气；

启动方式：电启动；冷却型式；强制水冷。

加粗加大的双油缸前驱动桥，承载能力强；

14寸双作用离合器，驾驶室，全液压转向，油浴式制动，分置式液压提升系统，后置三点悬挂/III类，PTO转速：540/1000或760/1000。

### 瑞得RD2104轮式拖拉机技术参数

TG系列，底盘结构：16F+16R,4\*(3+1)\*2档组成。

外廓尺寸5310\*2900\*3340，标定功率154.4KW，标定转速2200r/min。

动力输出轴功率131.3KW，\*\*大牢引力35.8KN。