基本参数：

品牌：[瑞得](https://www.nongjitong.com/company/runyang/" \t "https://www.nongjitong.com/product/_blank) 型号：RD504E 分类：轮式拖拉机 配套功率：50马力 驱动形式：四轮驱动 轴距：2020毫米

#### 瑞得RD504E拖拉机产品特点

1、匹配江动，锡柴，一拖姜堰四缸发动机，扭矩储备大、动力强劲。

2、发动机优化升级，震动小，可靠性高。

3、采用加强型前桥，可靠性高，密封性好，水田作业性能更强。

4、干式、单片联动式双作用离合器，满足不同作业需求。

5、选装轮距可调，可满足多种作业形式。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 单位 | 设计值 |  |
| 整机 | 型号 | / | RD504E |  |
| 型式 | / | 4×4（四轮驱动） |  |
| 用途 | / | 牵引、驱动兼用型 |  |
| 外廓尺寸（长×宽×高） | mm | 3530×1620×2350 |  |
| 轴距 | mm | 2020 |  |
| 轮距 | mm | 1180/1150/1450 |  |
| 轮距调整方式（前轮/后轮） | / | 不可调/有节可调 |  |
| \*\*小离地间隙 | mm | 310 |  |
| \*\*小使用质量 | kg | 1736 |  |
| \*\*大配重质量 | kg | 60/200 |  |
| 档位数（前进/倒退） | / | 8F+2R |  |
| 各档理论速度 | km/h | 前进挡：2.07、3.26、4.95、6.87、9.57、14.58、22.67、31.54倒挡：2.74、12.59 |  |
| 起动方式 | / | 电启动 |  |
| 动力输出轴功率 | kw | 31.24 |  |
| \*\*大牵引力 | kN | 10 |  |
| 发动机与离合器联接方式 | / | 直联 |  |
| 发动机 | 配套动力 |  | 江动/锡柴/一拖姜堰 |  |
| 吸气方式 | / | 自然吸气 |  |
| 气缸数 | 缸 | 四缸 |  |
| 标定功率 | kw | 36.77 |  |
| 标定转速 | r/min | 2300 |  |
| 传动系 | 离合器形式 | / | 单片、干式常结合式 |  |
| 变速箱型式 | / | 4×2+2档组成式 |  |
| 变速箱换挡方式 | / | 滑动齿轮换挡和啮合套换挡 |  |
| 行走系 | 轮胎型号 |  | 6.0-16/11.2-24(7.5-16/11.2-24) |  |

### 瑞得RD504E轮式拖拉机技术参数