RG108PLUS履带式联合收割机

RG108PLUS主要针对水稻作物产量7500kg/h以上进行设计开发，底盘模块全面升级，具有产量高、收获效率高等优势。

总重：

重量(KG)：

3000

外形尺寸（长\*宽\*高）（MM）：

5200x2545x2800